***L501 LUME:*** Aluminiowy anodowany profil, przeznaczony do montażu sufitowego lub ściennego oraz do **tworzenia opraw wiszących**. Nadaje się do taśm i modułów LED o maksymalnej szerokości 30 mm. Pozwala na użycie aż trzech taśm LED w jednym profilu. Idealny do montażu na suficie i ścianach oraz do w wersji zwieszanej np. w domach, biurach, hotelach, centrach handlowych.
Dostępny w wersji srebrnej.

***L501 LUME:*** Alu anodized ceiling and wall profile. **Allows to create suspended luminaries**. Suitable for LED strips & modules with a maximum width 30 mm. Allows for usage 3 led strips in one profile. Guarantees linear lighting effect without LED spots visible. Ideal for indoor installation on the ceiling and walls, e.g. in homes, offices, hotels, shopping centers.
Available is silver version.